**14- mavzu: Tirnoq plastinkalarini silliqlashtirish**

**Pilka turlari**

Pilkalarning grit (qum) hajmiga ko‘ra turlari va ularning maqsadi:

* 60–100 grit. Eng qattiq tirnoq pilkasi. Ular pedikyur uchun mos keladi va qadoqni osonlik bilan tozalaydi;
* 100–240 grit. Biroz yumshoq, lekin nisbatan qattiq pilka. Ularda faqat sun’iy tirnoqlarni pilkalash mumkin. Hatto qalin tabiiy tirnoqqa ishlov berilishi tirnoq qatlamini jarohatlashga olib keladi;
* 100–180 grit. Eng ko‘p qirrali variant. Bu qattiqlikdagi pilkalar har qanday tabiiy va sun’iy tirnoqlar uchun mos keladi;
* 250–400 grit. Tirnoqlarga shakl berish jarayonini yakunlab beradi;
* 400–900 grit. Yumshoq pilka. Tirnoqlarni porlatish jarayoniga tayyorlashga yordam beradi;
* 900–1200 grit. Bu yumshoq baflar, ular yordamida tirnoqlarga zarar bermasdan ko‘zgu kabi porlatishingiz mumkin.



**11-rasm. Pilkalar va ularning grit (qum) hajmiga ko‘ra turlari.**