**Uy-ro‘zg‘or elektr go‘shtqiymalagichlar**





## Asosiy texnik ko‘rsatkichlari

Turi – elektr go‘shtqiymalagich

Oziqlanish kuchlanishi – ~ 220V

Iste’mol qiladigan quvvati – 1600 W

Ish unumi – 2kg/min

Revers – mavjud emas

Shovqin darajasining balandligi – 66 dB Moslamalar:

Sabzavotlarni qirqish, to‘g‘rash, xamir chiqarish, sharbat tayyorlash, kolbasa tayyorlash uchun 5–8 mm li panjara

Og‘irligi – 5,3 kg

Hajmi 290x375x300

### 17.1. Elektr go‘shtqiymalagichning qismlari va elementlari



turtgich

pichoq

elektrodvigatel


panjara

reversli kalit

shnek

shnek halqasi

siquvchi halqa



shesternalar

**Elektr go‘shtqiymalagichning mayda, o‘rta va yirik panjaralari**



**Elektr go‘shtqiymalagichning pichoqlari**



**Elektr go‘shtqiymalagichning shesternalari**



**Elektr go‘shtqiymalagichning shneklari**



shnek halqalari siquvchi halqalar



turtgich



#### 17.2. Prinsipial elektr sxemasining ishlashi