Texnika xavfsizligi.

**Qandolatchilik mahsulotlarini tayyorlashda texnika xavfsizligi qoidalari**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T/R** | **Bajariladigan ish** | **Ko’rinishi** |  **Mumkin emas**  |
| **1** | **Ishlatish qoidalarini bilmasdan jihozlarni ishlatmaslik va jihozlarning sozligini tekshirish.** | **Описание: 20151128_134951** | **Описание: 20151203_112544** |
| **2** | **Elektr jihozlarini tok manbaiga ulashda qo’lning quruq bo’lishi va rezinali gilamchalar mavjudligi bo’lishi shart** | **Описание: 20151202_144602** | **Описание: 20151203_111652** |
| **3** | **Go’sht qiymalagichda ishlashda unga mahsulotni maxsus moslama bilan surib ishlash** | **Описание: 20151203_090613** | **Описание: 20151203_090520** |
| **4** | **Pichoqni boshqa kishiga berishda sop tomoni bilan uzatiladi.** | **Описание: 20151202_144305** | **Описание: 20151202_144210** |
| **5** | **Plita ustidagi suyuq taomli idishni ehtiyotlik bilan surish kerak** | **Описание: 20151202_144402** | **Описание: 20151202_144426** |
| **6** | **Yog‘ni qizdi-rayotganda nazoratsiz qoldirmaslik,aks holda yonib ketishi mumkin!** | **Описание: 20151203_112151** | **Описание: 20151203_112756** |
| **7** | **Suyuqlik qaynab turgan idishning qopqog‘ini ӯzingizga teskari tomonga qaratib ochish.** | **Описание: DSCN6658** | **Описание: DSCN6662** |
| **8** | **Qovurish shkaflaridan foydalanganda duxovkaga loyiq patnislardan foydalanish kerak** | **Описание: DSCN6663** | **Описание: DSCN6665** |
| **9** |  **Erga suyuqlik to’kilsa, tezda tozalab olish zarur** | **Описание: DSCN6682** | **Описание: DSCN6684** |
| **10** |  **Konserva bankalarini pichoq bilan ochish mumkin emas, ularni maxsus ochadiganlardan foydalanib ochish kerak** | **Описание: DSCN6677** | **Описание: DSCN6676** |
| **11** | **Yangi ishga tushayotganda, texnika xavfsizlik qoidalari bilan tanishmasdan ish boshlamaslik.** |
| **12** | **Pichoq bilan ishlaganda extiyotlik bilan to‘g‘ri ushlash, pichoqni maxsus g‘ilofda saqlash zarur.** |
| **13** | **Issiq idishlarni surishdan oldin atrofdagi ishchilarni ogohlantirish zarur.** |
| **14** | **Issiq idishni mustahkam taglikka qo‘yish.** |
| **15** | **Issiq idishlarni maxsus qo‘lqop yoki moslama bilan ushlash kerak.** |
| **16** | **Taxtakachdan foydalanayotganda taxtakachning yuzasini tekis stolga qo‘yish.** |
| **17** | **Tovadagi qizigan yog‘ga mahsulotni sekin – asta, sachratmay, tovaning bir chetidan solish.** |
| **18** | **Belgilangan normadan og‘irini ko‘tarish mumkin emas! (ayollar uchun – 20 kg, erkaklar uchun – 50 kg)** |
| **19** | **Terlab turib ko‘chaga yoki muzxonalarga kirmaslik.** |
| **20** | **Balandlikda ishlaganda maxsus narvonlardan foydalanish. Oyoq ostiga bochka yoki yashiklarni qo‘yish man etiladi.** |
| **21** | **Ish vaqtida o‘zini va boshqalarni ham chalg‘itmaslik.** |
| **22** | **Taralarni ochishda maxsus bolg‘a va omburlardan foydalanish kerak.** |
| **23** | **Ish vaqtida baxtsiz hodisa ro‘y bersa, darhol 1-yordam ko‘rsatish va tez yordamga qo‘ng‘iroq qilish, rahbariyatdan yordam so‘rab akt tuzish shart.** |