***Texnologik asbob-uskunalar va jihozlar.***

***Qandolatchilik maxsulotlarini tayyorlashda foydalaniladigan asbob-uskunalar va jihozlar***

|  |  |
| --- | --- |
| **Asbob-uskunalarning rasmi** | **asbob-uskunalarning nomi** |
| **Описание: 2** | **Cho’mich** |
| **Описание: 7** | **Kapgir** |
| **https://lh3.googleusercontent.com/gU5ckpv7oEefwonqKqUASWMk1TCh-2ibOP8fcFBD1ao37z4veoZyfoe5kHa4uuEzb49ikM8=s85** | **Pichoqlar** |
| **Описание: 3** | **Ko’pirtirgich** |
| Описание: 1 | **Tova** |
| Описание: 4 | **Elak** |
| Описание: 8 | **Qiymalagich** |
| Описание: 9 | **Tog‘ora** |
| Описание: 5 | **Likopcha** |
| Описание: 20151202_144305 | **Taxtakach** |
| Описание: 20151201_152755 | **Tamg‘alangan taxtakach**  **XS-xom sabzavot uchun**  **XG-xom go’sht uchun**  **XB- xom baliq uchun**  **PG-pishgan go’sht uchun** |
|  | **Xamirga shakl berish uchun qo’llaniladigan qoliplar** |
|  | **MRT-60 xamir yoyuvchi mashinasi**  **– Ishlatish tartib qoidalari:**   1. **Sanitariya gigiyena holati tekshiriladi;** 2. **Elektrga ulanganligi tekshiriladi;** 3. **Texnika xavfsizligi tekshiriladi;** 4. **Boshqarish qismidan kerakli darajasi belgilanadi;** 5. **Maxsulotlar patnislarga qo’yilib texnologik jarayon bajariladi;** 6. **Ish tugagach elektrdan o’chiriladi;** 7. **Boshqarish qismi nolga keltiriladi;** 8. **Sanitariya gigiyena qoidala-riga rioya qilib tozalanadi;**   **Shkaf ichi va sirtlari aloxida tozalanadi.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **https://holod.ru/pics/watermark/medium/03/428003_0.jpg** | **4-konforkali elektr plita**  **Ishlatish tartib qoidalari:**  **Sanitariya gigiyena holati tekshiriladi;**  **Elektrga ulanganligi tekshiriladi;**  **Texnika xavfsizligi tekshiriladi;**  **Boshqarish qismidan kerakli darajasi belgilanadi va konforka yoqiladi;**  **Plita konforkalari tӯliq ishlashi uchun yuzini qoplaydigan idishlarda texnologik jarayon bajariladi;**  **Ish tugagach elektrdan o’chiriladi;**  **Boshqarish qismi nolga keltiriladi;**  **Sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qilib tozalanadi;**  **Konforka yuzi va shkaf ichi patnislari alohida tozalanadi.** |
| **ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ Ð­Ð»ÐµÐºÑÑÐ¾ÑÐºÐ°Ñ Ð­Ð¨-3Ð: 1Описание: 20171225_123613** | **1-2 yarusli qovurish shkafi**  **– Ishlatish tartib qoidalari:**  **Sanitariya gigiyena holati tekshiriladi;**  **Elektrga ulanganligi tekshiriladi;**  **Texnika xavfsizligi tekshiriladi;**  **Boshqarish qismidan kerakli darajasi belgilanadi;**  **Maxsulotlar patnislarga qo’yilib texnologik jarayon bajariladi;**  **Ish tugagach elektrdan o’chiriladi;**  **Boshqarish qismi nolga keltiriladi;**  **Ko’pirtiruvchi RONGJI tipli mashina**  **Ishlatish tartib qoidalari:**  **Sanitariya gigiyena holati tekshiriladi;**  **Elektrga ulanganligi tekshiriladi;**  **Texnika xafvsizligi tekshiriladi;**  **Ko’pirtirgich asosga o’rnatiladi;**  **Mashina bo’sh holatda tekshiriladi;**  **Ish tugagach almashma mexanizmlari echilib**  **yaxshilab yuviladi va quritiladi** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Описание: 20171225_124004** | **Mikroto’lqinli elektr pechi**  **Ishlatish tartib qoidalari:**  **Sanitariya gigiyena holati tekshiriladi;**  **Elektrga ulanganligi tekshiriladi;**  **Texnika xavfsizligi tekshiriladi;**  **Boshqarish qismidan ke-rakli darajasi belgilanadi;**  **Maxsulotlar patnislarga qo’yilib texnologik jarayon bajariladi;**  **Ish tugagach elektrdan o’chiriladi;**  **Boshqarish qismi nolga keltiriladi;** |
| **Описание: 20171225_124327** | **Elektro pech shkafi**  **Ishlatish tartibi qoidalari:**  **Sanitariya – gigiyena holati tekshiriladi;**  **Elektrga ulanganligi tekshiriladi;**  **Texnika xavfsizligi tekshiriladi;**  **Boshqarish qismidan kerakli darajasi belgilanib yoqiladi;**  **Maxsulotlar patnislarga qo’yilib pishiriladi;**  **Ish tugagach elektrdan o’chiriladi;**  **Boshqarish qismi nolga keltiriladi;**  **Sanitar gigiyena qoida-lariga rioya qilib tozalanadi.**  **quritiladi;** |
| **Описание: 20171225_124537** | **Muzlatgich**  **Ishlatish tartibi qoidalari:**  **Sanitariya – gigiyena holati tekshiriladi;**  **Boshqarish manbaidan kerakli daraja belgila-nadi;Mahsulolar turiga qa-rab, muzlatgich ichiga joylashtiriladi;Muz-latgich ichidagi qorli qoplama vaqti bilan eritilib turiladi;**  **Sanitar gigiyena hola-tiga kӯra yuvib tozalanib, so’ng quritiladi;**  **Agar muzlatgich kerakli darajani bermasa yoki ishlamasa texnik ustasi chaqiriladi.** |
| **Описание: 20171225_124353** | **Maxsus ish stoli**  **Ishlatish tartibi qoidalari:**  **Sanitariya – gigiyena holati tekshiriladi;**  **Mexanik jarayonlar bajariladi;**  **Mahsulotlar turiga qarab, mexanik jarayonlar tugagach sanitar gigiyena holatiga kӯra yuvib tozalanib, so’ng quritiladi;** |