Mavzu: Stakanchik

Reja:

1. Stakanchik fasonini bichilishi va tikilishi.

2. Stakanchik fasonining taxlamlari.

Stakanchik fasoni porterlarga kiradi. P.S. To`q gazlamalardan foydalaniladi. Baget kornizlarga o`rnatilmaydi. Truba kornizlarga temir kruchok, korniz kolsolarda o`rnatiladi. Gazlama, tesma va sintifonlar kerak bo`ladi.

280sm

Misol: bo`y-250sm, eni 280sm

1) Plasmas kornizlarga tikishda

8 sm

kruchoklar orqali o`rnatiladi.

275 sm gazlama olinadi. Yonlari

4+4 sm

4+4 sm

275 sm

4+4, etagi 5+5, tepa qismi 8 sm

belgilanadi

4 sm

5 sm

4 sm

8 sm

5+5 sm

2) Gazlama ikki yoni 4 sm,

etagi 5 sm tikiladi.Tepaga

tepaga 8 sm qatlanib, 4 qatorli

tesma (rezina) tikiladi.

3) Tepa qismiga o`lchamlar

8 sm

10sm

10sm

10sm

10sm

8 sm

8 sm

8 sm

8 sm

8 sm

belgilanadi. 8 sm ochiqligi,

10 sm stakanchik, 8 sm ochiqligi,

10 sm stakanchik ketma-ket

Belgilanadi.

10sm

8 sm

8 sm

10sm

10sm

8 sm

8 sm

10sm

4) 10sm lar birlashtirilib

13 sm

13 sm

13 sm

13 sm

tikiladi, 8 sm lar ochiq qoladi.

8 sm

8 sm

8 sm

8 sm

5) 10 sm lik o`lchamdan tesma

Etagidan 2 sm pastdan qo`l chok

Chimga tikiladi. Tayyor stakanchik

Ichiga sintafonlar solinadi.

Savol:

1. Stakanchik fasonining o`lchamlari necha sm dan belgilanadi?

2. Stakanchik fasoni ichiga nimalar solsa bo`ladi



